|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktuellt skyddsrum** | | | |
| Skyddsrumsnummer: |  | | |
| Kommun: |  | | |
| Fastighetsbeteckning: |  | | |
| Godkännandedatum: |  | Kontrollantens SRG-nr: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Utrustning som finns i skyddsrummets förråd** | | |
| **Luftsluss** | | |
| 01 | Luftsluss inkl. monteringsanvisningar, antal: |  |
| **Skyddsdörr** | | |
| 02 | Löstagbar tröskel till skyddsdörr inkl. montageskruvar, antal: |  |
| 03 | Tätningslist till skyddsdörr, antal: |  |
| 04 | Mittpost till skyddsdörr inkl. montageskruvar, antal: |  |
| 05 | Stängningsvred till skyddsdörr inkl. montageskruvar, antal: |  |
| 06 | Splitterskyddsplåtar till skyddsdörr SRD, antal: |  |
| **Gastät dörr** | | |
| 81 | Löstagbar tröskel till gastät dörr inkl. montageskruvar, antal: |  |
| 07 | Tätningslist till gastät dörr, antal: |  |
| 08 | Mittpost till gastät dörr inkl. montageskruvar, antal: |  |
| 09 | Stängningsbeslag till gastät dörr inkl. montageskruvar, antal: |  |
| **Genomföring med övertrycksventil** | | |
| 10 | Splitterskydd till övertrycksventil inkl. montageskruvar, antal: |  |
| 11 | Demonterad övertrycksventil inkl. montageskruvar, antal: |  |
| **Gastät lucka** | | |
| 12 | Luckvred till gastät lucka, antal: |  |
| 13 | Tätningslist till gastät lucka, antal: |  |
| **Igensättning för reservutgång** | | |
| 14 | Betongelement till igensättning, antal: |  |
| 15 | Fördelningsbalk med infästningsskruvar till igensättning, antal: |  |
| 16 | Träkilar till igensättning, antal: |  |
| 17 | Strålningsskydd av tegel till stållucka, antal: |  |
| **Genomföring med skyddsplåt** | | |
| 18 | Skyddsplåt inkl. infästningsskruvar för genomföring, antal: |  |
| 19 | Tätningslist till genomföring med skyddsplåt, antal: |  |
| 20 | Betongproppar till genomföring, antal: |  |
| 21 | Strålningsskydd av tegel till genomföring, antal: |  |
| **Skjutbart väggelement** | | |
| 22 | Tätningslist till skjutbart väggelement, antal: |  |
| 23 | Skyddsplåt med skruvar till skjutbart väggelement, antal: |  |
| 24 | Dragblock med lina till skjutbart väggelement, antal: |  |
| 25 | Skruvar med brickor för låsning av element, antal: |  |
| 26 | Kilar med brickor och muttrar, antal: |  |
| **Monterbar pelare** | | |
| 27 | Monterbar pelare, antal: |  |
| 28 | Fotplåt till monterbar pelare, antal: |  |
| 29 | Monteringsstång till monterbar pelare, antal: |  |
| **Skyddsrumsstomme** | | |
| 30 | Monterbar stege inkl. infästningsskruvar, antal: |  |
| **Ventilationsaggregat** | | |
| 31 | Skyddsfilter, antal: |  |
| 32 | Ventilationsaggregat, antal: |  |
| 33 | Drift- och skötselinstruktioner till ventilationsaggregat, antal: |  |
| 34 | Vev till ventilationsaggregat, antal: |  |
| 35 | Slang mellan stötvågsventil och ventilationsaggregat, antal: |  |
| 36 | Slang mellan ventilationsaggregat och tilluftskanal, antal: |  |
| 37 | Slangklämmor till slangar, antal: |  |
| 38 | Luftmängdsmätare, antal: |  |
| 39 | Mellansticksrör till ventilationsaggregat, antal: |  |
| 40 | Packningar till ventilationsaggregat, antal: |  |
| **Tilluftskanal** | | |
| 41 | Tilluftskanaler, antal: |  |
| **Övertrycksmätare** | | |
| 42 | Övertrycksmätare, antal: |  |
| 43 | Mätrör till övertrycksmätare, antal: |  |
| 44 | Slang till övertrycksmätare, antal: |  |
| 45 | Vätska till övertrycksmätare, antal: |  |
| 46 | Förskruvning för genomföring till övertrycksmätare, antal: |  |
| **Toalettutrymme** | | |
| 47 | Skärmväggar till toalettutrymmen, antal: |  |
| 48 | Plastväv till toalettutrymmen, antal: |  |
| 49 | Konsoler till toalettutrymmen, antal: |  |
| 50 | Monteringsanvisning till toalettutrymmen, antal: |  |
| 51 | Kompletta toalettkärl, antal: |  |
| 52 | Sittringar till toalettkärl, antal: |  |
| 53 | Frånluftskanal inkl. infästningsskruvar, antal: |  |
| **Tappställe och golvbrunn** | | |
| 54 | Vattenslang med strålrör, antal: |  |
| 55 | Nyckel till golvbrunn, antal: |  |
| **Uppvärmning** | | |
| 56 | Kompletterande fånganordning för radiator inkl. skruvar, antal: |  |
| **Elinstallationer** | | |
| 57 | Kompletterande fånganordning för armaturer inkl. skruv, antal: |  |
| 58 | Förskruvning med tillbehör för antenngenomföring, antal: |  |
| 59 | Förskruvning med tillbehör för telegenomföring, antal: |  |
| **Luftintag i skyddsrummet** | | |
| 60 | Automatisk stötvågsventil inkl. skruvar och muttrar, antal: |  |
| 61 | Packning till automatisk stötvågsventil, antal: |  |
| **Utvändigt** | | |
| 62 | Demonterad uteluftskanal inkl. infästningsskruvar, antal: |  |
| **Utrustning i skyddsrumsförrådet** | | |
| 63 | Iordningställanderitning, antal: |  |
| 64 | Vattenkärl, total volym, liter: |  |
| 65 | Grävspade, antal: |  |
| 66 | Hinkar, antal: |  |
| 67 | Lina 10 m, antal: |  |
| 68 | Bågfilsställning, antal: |  |
| 69 | Bågfilsblad, antal: |  |
| 70 | Hammare, antal: |  |
| 71 | Huggmejsel, antal: |  |
| 72 | Mejselhammare, antal: |  |
| 73 | Kombinationstång, antal: |  |
| 74 | Skiftnyckel, antal: |  |
| 75 | Bräckjärn, antal: |  |
| 76 | Verkstadsslägga, antal: |  |
| 77 | Spett, antal: |  |
| 78 | Spruta för fogmassa, antal: |  |
| 79 | Elastisk fogmassa, total volym, liter: |  |
| 80 | Nyckel till monterbar pelare, antal: |  |